ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

	Головний спеціаліст Юридичного відділу, уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ 04338339

	Закупівля від 16.03.2026 року № UA-2026-03-16-007241-a

	1
	Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
	Послуги з поточного ремонту (ямковий ремонт) асфальтобетонного покриття вулиць і доріг на території Обухівської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області за кодом за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Згідно зі статтею 16 Закону України «Про автомобільні дороги» вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.
Статтею 19 Закону України «Про автомобільні дороги» передбачено, що основними обов’язками органів місцевого самоврядування у частині управління функціонування і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, зокрема, є: забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до державних та відомчих норм, стандартів, що є обов’язковими при визначенні вартості дорожніх робіт та послуг:
- П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України»;
- ДСТУ 8747:2025 «Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування»;
- ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану»; 
- ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»;
- ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови».

	3
	Розмір бюджетного 
призначення (асигнування) 
	Розмір бюджетного призначення на закупівлю: «Послуги з поточного ремонту (ямковий ремонт) асфальтобетонного покриття вулиць і доріг на території Обухівської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області за кодом за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» визначено згідно рішення Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області від 19.12.2025 року № 1372-56/VІІІ «Про бюджет Обухівської селищної територіальної громади на 2026 рік (0456600000)», Додаток 4 до рішення сесії № 1438-59/VIII від 05.03.2026 р. «Про внесення змін до заходів до Програм на 2026 рік», З даними рішеннями можна ознайомитись на офіційному сайті Обухівської селищної ради за посиланням: 
https://obukhivska.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-biudzhet-obukhivskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2026-rik-0456600000-2

https://obukhivska.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-zakhodiv-do-prohram-na-2026-rik-6


	4
	Обґрунтування: 
Очікуваної вартості предмета закупівлі
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, яка враховує обсяги робіт, передбачених Дефектним актом з урахуванням Кошторисних норм України у відповідності до «Настанови визначення вартості будівництва» та Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури від 07.10.2022р. №753.
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з/п
	
Найменування дорожніх робіт та послуг
	Одиниця
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	  Кількість
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	Розділ №1.  Ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття доріг
	 
	 
	 

	
	1
	Холодне фрезерування покриття фрезою. самохідною з шириною фрезерування 0,4-0,7 м, при глибині фрезерування 60 мм.
	 м2
	1560
	 

	
	2
	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без
розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм (Суміші асфальтобетонні гарячі , дрібнозернисті, тип Б, марка 2 – 37,44 т. Емульсія бітумна,  дорожна
 ЕКШ-60 – 0,26 т).
	м2
	260
	 

	
	3
	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без
розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2,  при товщині шару до 60 мм (Суміші асфальтобетонні гарячі , дрібнозернисті, тип Б, марка 2 – 86,4 т. Емульсія бітумна,  дорожна 
ЕКШ-60 – 0,6 т).
	 м2
	600
	 

	
	4
	Влаштування нижнього шару при ліквідації вибоїн покриття, глибина яких більше 70 мм 
 (Щебенево - піщана суміш С-7 – 23,03 м3).
	м2
	235
	 

	
	5
	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без
розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2,  при товщині шару до 60 мм (Суміші асфальтобетонні гарячі, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 – 100,8  т. Емульсія бітумна,  дорожна     
 ЕКШ-60 – 0,7 т).
	м2
	700
	 



